**Приложение № 1 к Договору возмездного оказания**

**услуг № АК – 25 -\_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. (далее – Договор)**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖА-ДЕМОНТАЖА**

**НА ТЕРРИТОРИИ КВЦ «ПАТРИОТ»**

1. **ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АРМИЯ-2025»**

**Монтаж экспозиции 4 августа 2025 г. с 12.00 до 19.00**

**5 августа 2025 г. с 09.00 до 19.00**

**6 августа 2025 г. с 09.00 до 19.00**

**7 августа 2025 г. с 09.00 до 19.00**

**Заезд экспонатов в павильоны и на открытую площадку 8 августа 2025 г. с 09.00 до 19.00**

**А, С, Е, F** (монтаж запрещен, только по согласованию

с Оператором)

**Заезд экспонатов в павильоны и на открытую площадку 9 августа 2025 г. с 09.00 до 19.00**

**В, D, Е, F** (монтаж запрещен, только по согласованию

с Оператором)

**Проверка готовности экспозиции**

**Монтаж ЗАПРЕЩЁН 10 августа 2025 г. с 10.00 до 18.00**

**Работа экспозиции 11 августа 2025 г. с 10.00 до 18.00**

**12 августа 2025 г. с 10.00 до 18.00**

**13 августа 2025 г. с 10.00 до 18.00**

**14 августа 2025 г. с 10.00 до 18.00**

**Вывоз экспонатов из павильонов А, С, Е, F 15 августа 2025 г. с 08.00 до 14.00**

**(кроме крупногабаритных экспонатов) и открытых**

**площадок перед ними**

**Демонтаж экспозиции ЗАПРЕЩЁН**

**Вывоз экспонатов из павильонов В, D, Е, F 15 августа 2025 г. с 14.00 до 20.00**

**(кроме крупногабаритных экспонатов) и открытых**

**площадок перед ними**

**Демонтаж экспозиции ЗАПРЕЩЁН**

**Демонтаж экспозиции павильоны А, В, С, D, Е, F 16 августа 2025 г. с 08.00 до 20.00**

**17 августа 2025 г. с 08.00 до 20.00**

**Вывоз крупногабаритных экспонатов из павильонов 17 августа 2025 г. с 14.00 до 20.00**

1. **ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**
   1. Фирма-застройщик подготавливает полный комплект документов, указанных в п. 2.3.1;2.3.2 договора и предоставляет его в сроки, указанные в Регламенте прохождения контроля соответствия технической и электротехнической документации, но не менее чем за 1 рабочий день для одноэтажных стендов, и не менее чем за 3 рабочих дня для двухэтажных стендов Оператору.
   2. Прием документов осуществляется с 12.05.2025 по 01.08.2025 года по адресу: г. Москва, Большой Харитоньевский пер., 16-18, строго по предварительной записи на сайте <https://rusarmyexpo.ru/Participation_exhibition/construction_stands/accreditation_contractors/>. При возникновении вопросов можно связаться по телефону: **+7-929- 969-74-02** илиe-mail: [orlova@icecompany.org](mailto:orlova@icecompany.org)
   3. Оператор рассматривает предоставленную Фирмой-застройщиком техническую документацию отдельно по каждому застраиваемому стенду, согласно Заявки (Приложению 2), на предмет соответствия Регламентам и Правилам, в течение 5 рабочих дней с даты получения комплекта документов, предусмотренных договором.
   4. Фирма-застройщик осуществляет оплату по настоящему договору в сумме и на сновании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора в срок не позднее 3-х банковских дней с момента выставления счета. В случае отсутствия оплаты в трехдневный срок, договор считается аннулированным, а счет недействительным. Фирме-застройщику необходимо заново произвести запись на подачу документов по тарифам, действующим на дату подачи документов.
   5. По результатам рассмотрения технической документации и получению оплаты, Оператор выдает Заключение о соответствии технической документации Регламентам и настоящим Правилам, а также при наличии замечаний направляет Фирме-застройщику уведомление с замечаниями к предоставленной документации.
2. **ПОРЯДОК ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА И ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА**

**ПО ТЕРРИТОРИИ КВЦ «ПАТРИОТ»**

* 1. Для въезда грузовых и легковых автомобилей на территорию парка «Патриот» и далее в техническую зону КВЦ «Патриот» для разгрузки/погрузки в период монтажно-демонтажных работ, Фирма-застройщик приобретает разовый или постоянный автопропуск.
  2. Получить заказанный и оплаченный автопропуск можно с 22.07.2025 года в офисе Оператора и с 04.08.2025 года в аккредитационном центре, расположенном на парковке Р1 парка «Патриот», в секторе «М».
  3. На въезде на территорию парка «Патриот» осуществляется досмотр. Нужно подготовить и предъявить сотрудникам Центра управления въездом (далее – ЦУВ) автопропуск, водительское удостоверение, СТС и накладную на ввозимое оборудование в 3-х экземплярах. После обработки информации сотрудник ЦУВа разрешает/запрещает въезд автомобиля на территорию и активирует автопропуск для въезда.
  4. Постоянный пропуск «Монтаж/демонтаж», предоставляет право на неограниченное количество въездов/выездов грузового и легкового автомобиля в техническую зону КВЦ «Патриот», в период монтажных работ (4 августа 2025 г. с 12:00 до 19:00; 5-7 августа 2025 г. с 9:00 до 19:00) и демонтажных работ. (16-17 августа 2025 г. с 9:00 до 19:00). Пропуск может быть использован для одного автомобиля Фирмы-застройщика. В пропуске указывается название Фирмы-застройщика, гос. номер транспортного средства, телефон ответственного от Фирмы застройщика, КПП въезда. Постоянный пропуск предоставляет возможность парковки для легковых и грузовых автомобилей на парковке Р1 сектора «K - N».
  5. Разовый пропуск «Монтаж/демонтаж» предоставляет право на один въезд легкового или грузового автомобиля в КВЦ «Патриот», в период монтажных работ (4 августа 2025 г. с 12:00 до 19:00; 5-7 августа 2025 г. с 9:00 до 19:00) и демонтажных работ. (16-17 августа 2025 г. с 9:00 до 19:00). Пропуск может быть использован для любого легкового или грузового автомобиля Фирмы-застройщика. В пропуске указывается название Фирмы-застройщика, гос. номер транспортного средства, телефон ответственного от Фирмы - застройщика, КПП въезда. Разовый пропуск предоставляет возможность парковки для легковых и грузовых автомобилей на парковке Р1 сектора «K - N».
  6. Въезд на территорию КВЦ «Патриот» без оплаты счетов за проведение контроля соответствия технической документации запрещен.
  7. Доставка грузов в техническую зону у выставочных павильонов КВЦ «Патриот» осуществляется с 9:00 до 19:00. Парковка автотранспорта для разгрузки/погрузки возможна только напротив монтажных ворот павильона, в которых расположен застраиваемый стенд. Автотранспорт должен покинуть территорию технической зоны КВЦ «Патриот» после разгрузки/ погрузки. Время нахождения автотранспорта в технической зоне КВЦ «Патриот» при разгрузке/погрузке: автотранспорт до 3,5 т. – не более 1 часа; автотранспорт более 3,5 т. – не более 2 часов.
  8. У каждого автомобиля для въезда/выезда должна быть своя накладная с перечнем ввозимого оборудования, которая приравнивается к списку на ввоз и последующий вывоз.
  9. Выезд из павильонов в день демонтажа возможен только после осмотра экспоместа представителем Оператора. Площадь экспоместа должна быть полностью освобождена от элементов конструкций стенда и строительного мусора, не иметь следов загрязнений и повреждений конструкций павильона. По результатам осмотра представитель Оператора ставит штамп «Выезд разрешен» на накладную с перечнем вывозимого оборудования. Накладная без отметки Оператора не дает права на выезд и вывоз оборудования из павильонов.
  10. В период монтажа/демонтажа движение автотранспорта разрешено по установленным маршрутам движения до технической зоны КВЦ «Патриот» и парковок КВЦ «Патриот». За нарушение правил движения по территории и парковки взимается штраф (Приложение №1 к настоящим Правилам). При систематическом нарушении правил, Оператор в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке.

1. **ПОРЯДОК ПРОХОДА НА ТЕРРИТОРИЮ КВЦ «ПАТРИОТ»**
   1. Вход на территорию КВЦ «Патриот» в период монтажно-демонтажных работ осуществляется, после личного досмотра, по бейджу с обязательным предъявлением паспорта.
   2. Персональные бейджи на монтаж/демонтаж Фирмы-застройщики оформляют через личный кабинет аккредитационной системы. Квоты на бейдж начисляются без ограничения количества и бесплатно до 03.08.2025 г. Начиная с 04.08.2025 квоты могут быть добавлены только на платной основе в аккредитационном центре.
   3. Для получения бейджей на сотрудников необходимо внести следующую информацию в личный кабинет аккредитационной системы: гражданство, фамилия, имя, отчество, страна проживания, пол, дата рождения, место рождения, серия паспорта, номер паспорта, место работы, должность.
2. **ВЪЕЗД/ПРОХОД НА ТЕРРИТОРИЮ КВЦ «ПАТРИОТ»**

**ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ**

* 1. Вход и въезд на территорию КВЦ «Патриот» осуществляется по пропускам, которые Экспонент может заказать у Оператора. Крайний срок подачи Экспонентом информации для оформления персональных бейджей – 18 июля 2025 года.

1. **ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И МОНТАЖЕ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КВЦ «ПАТРИОТ»**
   1. Выставочные стенды и любые другие экспозиции в обязательном порядке должны иметь напольное покрытие (ковролин, ламинат и т.п.), расположенное точно в пределах экспоместа.
   2. Ни один из элементов выставочного стенда не должен выходить за пределы занимаемой выставочной площади. Подвесные конструкции должны располагаться точно над площадью стенда, без смещения в горизонтальной плоскости. Двери подсобных помещений, витрин и шкафов, выходящих в проходы, должны иметь раздвижную конструкцию, либо открытие во внутренний объём. Оборудование экспонента, размещаемое на стенде, должно быть размещено в пределах напольного покрытия стенда.
   3. Максимально допустимая высота конструкций стендов в павильонах А, В, С, D, и на уличной экспозиции не должна превышать 6 метров. Габариты монтажных ворот для завоза экспонатов: ширина 4,5 м., высота 4,3 м., максимально возможная нагрузка на пол – 10 т/ кв.м. в месте наличия технических люков 5 т/кв.м. Нижняя точка подвеса должна быть на высоте не ниже 7 м. от пола.
   4. В павильоне Е максимально допустимая высота конструкций стендов не должна превышать 3,5 метров, а в отдельных местах соединения конструкций временных павильонов 2,5 метров, габариты монтажных ворот для завоза экспонатов: ширина 4,7 м., высота 3,8 м., максимально возможная нагрузка на пол – 500 кг / кв.м.
   5. Все задние поверхности стендов, видимые со стороны проходов, между стендами или со стороны соседних стендов должны быть задекорированы в белый цвет. Для декорирования задних поверхностей стенда использование любого другого цвета, отличного от белого, а также размещение рекламной информации, полноцветной печати, логотипов и иных графических изображений запрещено. Допускается только покраска в белый цвет, либо использование белого баннера с надлежащим качеством оформления, без замятий поверхности. Размещение на задних поверхностях стендов не задекорированных электрических проводов и электрощитов запрещено.
   6. Запрещена установка сплошных стен на центральный проход. Запрещено перекрытие каждой из сторон более 60%. При этом стена должна размещаться не ближе 0,5 м от края стенда, а ее поверхность должна быть оформлена баннером (графикой).
   7. Все конструкции стендов должны быть спроектированы с учётом предполагаемых нагрузок, возникающих во время монтажа и проведения Форума, а также с учётом условий эксплуатации стенда во время проведения Форума, все стенды должны отвечать требованиям “Строительных норм и правил”, “Правилам пожарной безопасности”, “Правилам эксплуатации электроустановок”, экологическим нормам, действующим на территории г. Москвы и Московской области. Требуется рассчитывать нагрузки на подиум и стенды стенда от размещаемых на стенде экспонатов и людей, а также учитывать возможное случайное воздействие на элементы стенда, в том числе столкновения людей и техники с конструкциями стенда.
   8. Отдельно стоящие элементы стендов, а также примыкающие к основной конструкции стены, арки, пилоны и пр., должны иметь свою собственную достаточную устойчивость за счёт увеличения площади и массы опорной части, установки откосов и других дополнительных жёстких связей.
   9. При проектировании и строительстве стендов на открытых выставочных площадях необходимо учитывать дополнительные ветровые нагрузки. Уличные стенды и конструкции должны противостоять ветровым нагрузкам за счёт собственного веса и веса опорной части.
   10. Запрещается закрепление конструкций стендов и любых других элементов экспозиции, включая экспонаты, с помощью крепления к полу павильонов и уличных покрытий анкерами, саморезами, дюбель-гвоздями и любым другим крепежом, предполагающим сверление основания.
   11. Элементы подиумов, установленные под опоры несущих конструкций, должны выдерживать нагрузку не менее 2500 кг/м².
   12. Крупногабаритные экспонаты на стенде, имеющие колеса, должны быть оборудованы специальными противооткатными приборами.
   13. Все потолочные и балочные конструкции должны иметь несущую основу из прочных материалов (металл, деревянный брус).
   14. Не допускается укрепление силовых конструкций стендов элементами из легко разрушаемых материалов (МДФ, ДСП, и т.д.).
   15. Запрещается использовать для строительства стендов гипсокартонные (ГКЛ) и гипсоволокнистые (ГВЛ) листы, а также любые другие материалы с высокой степенью выделения пыли.
   16. Запрещается применение на поверхностях стендов силикатного стекла. Допускается использование только органического стекла или стекла типа «триплекс».
   17. Для проектов двухэтажных стендов необходимо производить статический расчёт несущей способности и пространственной жёсткости силовых конструкций.
   18. На двухэтажных стендах допустимый угол наклона лестниц не должен превышать 36° от горизонтальной оси. Конструкции маршевых лестниц должны быть испытаны на прочность при условии одновременной нагрузки на все ступени весом 90 кг. Каждая отдельная ступень лестниц должна выдерживать нагрузку не менее 350 кг. Ширина ступеней должна быть не менее 250 мм. Высота всех ступеней должна быть одинаковой. Ширина проходной части лестниц должна быть не менее 900 мм. В обязательном порядке все лестницы оборудуется перилами высотой не менее 1100 мм. и должны выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг/м². Двухэтажные стенды, имеющие метраж второго уровня 100 кв.м. и более, в обязательном порядке оборудуются двумя лестницами. Конструкция лестницы должна предусматривать наличие перилл с двух сторон.
   19. На двухэтажных стендах уровень второго этажа в обязательном порядке оборудуется ограждением высотой не менее 1100 мм. и способностью выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг/м². Ограждение должно ограничивать возможность падение предметов с высоты.
   20. Несущие конструкции двухэтажных стендов не должны закрываться облицовочными материалами, пока они не будут проверены техническим специалистом на соответствие заявленной технической документации.
   21. При монтаже двухэтажных стендов необходимо предусмотреть размещение поэтажных планов эвакуации и установку плоскостных указателей направления движения к эвакуационному выходу (на высоте не менее 2 м. от пола в фотолюминесцентном исполнении).
   22. При проектировании стендов необходимо выполнять Правила пожарной безопасности согласно действующим нормам и требованиям, а также Регламенту КВЦ «Патриот».
2. **ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА**

**И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ**

* 1. **Правила монтажа/демонтажа.**
     1. Фирмы-застройщики, не прошедшие контроль соответствия технической документации Регламентам и Правилам, не прошедшие согласование с пожарной службой и не оплатившие услуги по контролю соответствия технической документации, не допускаются на территорию КВЦ «Патриот».
     2. Перечень документов, необходимых для проведения контроля соответствия технической документации, определяется Оператором на основании Регламента организации и проведения конгрессно-выставочных и иных мероприятий на выставочных площадях КВЦ «Патриот», а также требований нормативных-правовых актов Российской Федерации, строительных норм и правил, национальных стандартов, и указывается в договоре.
     3. Если работы на выставочном стенде выполняются несколькими Фирмами-застройщиками, то каждая компания согласовывает с Оператором техническую документацию на свой объем работ.
     4. В случае выявления Фирмы-застройщика, не прошедшей процедуру контроля соответствия проектно-технической документации, равно как выявления отступлений от согласованного проекта, Оператор вправе остановить монтаж стенда до оплаты штрафа, приведённого в Приложении №1 к настоящим Правилам и прохождения контроля соответствия проектно-технической документации по тарифам , действующим на дату обращения по Приложению №2 к Договору.
     5. Фирма-застройщик обязуется выполнять работы по монтажу и демонтажу стендов собственными силами. Передача обязанностей по строительству стенда после прохождения процедуры контроля соответствия проектно-технической документации другим Фирмам-застройщикам запрещена.
     6. Фирма-застройщик обязана обеспечить и несёт полную ответственность (моральную, материальную, административную, уголовную) за соблюдение (несоблюдение) своими сотрудниками требований охраны труда, техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ, пожарной и электробезопасности, а также за качество выполненных работ.
     7. Все сотрудники Фирмы-застройщика неграждане РФ, кроме стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, должны иметь при себе разрешение на работу в Московской области. Фирма-застройщик несет полную ответственность за соблюдение данного требования и все возможные последствия.
     8. Фирма-застройщик обязана придерживаться сроков монтажа и демонтажа экспозиции, а в случае, если монтажные или демонтажные работы не могут быть выполнены в установленный срок, заказать продление времени монтажа или демонтажа через Оператора.
     9. Фирма-застройщик обязана обеспечивать чистоту прилегающих к стенду проходов, в конце каждого монтажного дня освобождать прилегающие к стенду проходы от крупногабаритного строительного и упаковочного мусора, а в последний день монтажа полностью освободить прилегающие к стенду проходы от тары, строительных материалов, оборудования, инструментов и мусора.
     10. Все работы по монтажу и сборке стенда, временному размещению строительных материалов, оборудования и инструмента, распаковке тары и элементов стенда должны производиться в пределах арендованной площади;
     11. Монтаж стендов, складирование выставочного оборудования и прочих материалов разрешается только на покрытиях, не допускающих образование царапин и сколов покрытия пола. Под конструкции подиума также должна быть осуществлена застилка защитного покрытия.
     12. Не допускается временное размещение и складирование материалов, тары, оборудования и инструмента, вызывающее загромождение проходов между стендами и подходов к монтажным воротам;
     13. Крепление конструкций стенда, экспонатов и элементов оформления к конструкциям павильона не допускается. Для фиксации напольных покрытий допускается применение лент с клеевым слоем, при условии, что используемые клейкие ленты не оставляют следов на полу после их удаления;
     14. Фирма-застройщик несёт полную ответственность за любые повреждения, вызванные их действиями или бездействием, причиненные площадям, полу, конструкциям, инженерному оборудованию или иному имуществу КВЦ «Патриот»;
     15. Необходимо согласовать нагрузку на пол с Оператором, при этом учитывается суммарная нагрузка от конструкций стенда и экспонатов;
     16. Монтаж стендов должен производиться из элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях Фирмы-застройщика. В выставочных павильонах КВЦ «Патриот» разрешается производить только стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов с обязательным укрытием полов в проходах защитной пленкой;
     17. При проведении монтажно-демонтажных работ запрещается использование угловых шлифовальных машин и другого искрообразующего инструмента, открытого огня, сварочных работ, производство распиловочных, строгальных, циклевочных работ, а также иных работ, связанных с высокой степенью выделения пыли. Допускается подгонка и подкраска элементов конструкций стендов в местах стыкования элементов с применением инструментов, оборудованных пылеотсосами или пылесборниками;
     18. При проведении монтажно-демонтажных работ, для подключения электроинструмента необходимо использовать только электрические подключения во временных электрощитах, расположенных в выставочных павильонах. Подключения к стационарным розеткам, расположенных по периметру павильонов и на колоннах павильона запрещено. Не допускается самовольное подключение к электрической сети КВЦ «Патриот» любого электрооборудования;
     19. При проведении монтажно-демонтажных работ на каждом выставочном стенде должен присутствовать ответственный за монтажно-демонтажные работы, установлена информационная табличка жёлтого цвета с указанием названия компании, производящей работы, контактные данные ответственных лица за монтажно-демонтажные работы, за выполнение требований настоящих правил, а также и соблюдение правил пожарной безопасности;
     20. Все сотрудники Фирмы-застройщика, должны быть одеты в спецодежду с нанесённым на неё логотипом и названием компании;
     21. Во время проведения монтажно-демонтажных работ, сотрудники должны использовать защитные каски, а также иные средства индивидуальной защиты необходимые для выполнения конкретных видов работ;
     22. Монтажные и демонтажные работы необходимо проводить только в специальной обуви, обеспечивающей надежную фиксацию стопы, а также защиту от падающих предметов. Находиться на территории КВЦ «Патриот» и производить работы в сланцах и тапочках запрещено;
     23. Не допускается производить монтаж строительных конструкций в зонах размещения на стенах и колоннах павильона стационарных электрощитов, технологических лючков, пожарных щитов и другого инженерного оборудования. В исключительных случаях, при возведении стенда около указанных элементов, требуется предусмотреть прямой доступ к щитам, лючкам и оборудованию.
     24. Запрещается наносить краску, лак, клей или иные трудноудаляемое покрытия на полы, стены и колонны, инженерное оборудование и имущество КВЦ «Патриот».
     25. При транспортировке грузов на ручных и гидравлических тележках, не допускается наезжать на застеленное ковровое покрытие в проходах.
     26. Запрещается размещение и хранение материалов, инструмента, оборудования, личных вещей за пределами арендованной площади, а также использовать помещения, стенды и мебель других застройщиков для производства строительно-монтажных работ, отдыха и приема пищи.
     27. Не допускается наносить повреждения покрытию полов, стенам, колоннам, перекрытиям, монтажным воротам, входным группам и инженерному оборудованию павильонов, а также асфальтобетонным и брусчатым покрытий открытых площадей КВЦ «Патриот».
     28. На территории КВЦ «Патриот» запрещено употреблять спиртные напитки и находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на строительной площадке при производстве монтажных и демонтажных работ. Курение допускается только в специально отведённых местах на открытой площади.
     29. Въезд автотранспорта и погрузочной техники в выставочные павильоны запрещен.
     30. Запрещается осуществлять демонтаж стендов методом обрушения, опрокидывания конструкций стенда и сбрасывания отдельных элементов стенда на пол павильона с высоты.
     31. Предоставленная под выставочный стенд площадь должна быть очищена от строительных отходов, мусора, напольных покрытий, скотча, пятен, клея и т.п. Фирмой-застройщиком самостоятельно и сдана по Акту возврата Оператору.
     32. Организация вывоза мусора с площадки проведения Мероприятия в период проведения монтажных/демонтажных работ осуществляется Техническим оператором централизованно на платной основе. Для заказа услуги по вывозу мусора необходимо заполнить форму заявку в соответствии с площадью застраиваемого стенда и акцептовать договор-счет (оферту).
     33. Во время проведения монтажно-демонтажных работ производится уборка выставочных площадей. Отходы упаковки и мелкий мусор компании застройщики упаковывают в собственные мусорные мешки и выносят в бункеры, установленные в специально выделенных для этого местах. Утилизация отработанных жидкостей и отходов ЛКМ производится экспонентами самостоятельно в соответствии с действующими нормами и правилами. Окончательная уборка проходов между стендами производится накануне открытия Форума. После проведения окончательной уборки запрещается проводить работы, связанные с образованием пыли, и выставлять мусор в проходы. Вывоз элементов стендов в ходе демонтажных работ из павильонов и загрузка их в бункеры производится силами Фирм - застройщиков. Выбрасываемые в бункеры элементы должны быть максимально сломаны и измельчены. Запрещено выбрасывать в бункеры элементы стендов в сборе, короба, тумбы и т.п.
  2. **Правила высотных работ.**
     1. При проведении монтажных работ на высоте более 1,8 метров от уровня пола, должны выполняться требования безопасности, изложенные в «Типовой инструкции по охране труда для работников, выполняющих верхолазные работы» (ТИ РО-055-2003).
     2. Монтаж и эксплуатация вышек-тур должны осуществляться только в соответствии с эксплуатационной документацией (паспортом на вышку), паспорт должен быть на руках у лица, ответственного за монтаж стенда. При эксплуатации вышки разрешается применять только неповрежденные оригинальные детали вышки, входящие в ее комплект.
     3. Рабочие настилы должны полностью закрывать рабочую площадку вышки-туры и иметь ровную поверхность. Расстояние между элементами настила должно быть не более 5 мм. Настилы должны располагаться так, чтобы исключалась возможность их сдвига.
     4. После установки передвижных вышек-тур в зоне производства работ, должны быть приняты меры, исключающие их самопроизвольное перемещение – колесные опоры должны быть заторможены инвентарными тормозами, либо тормозными колодками (упорами).
     5. Работа со случайных подставок (ящиков, стульев, стремянок и тому подобного), расположенных на рабочем настиле вышки, не допускается.
     6. Стационарные подмости и вышки, не имеющие колес и инвентарных тормозов, должны иметь наконечники, исключающие повреждение поверхности, на которой они стоят.
     7. Подъем на вышку и спуск с нее должен осуществляться только с внутренней стороны лестницы вышки.
     8. Во время работы на вышке люки настилов должны быть закрыты.
     9. Ограждения рабочей площадки вышки-туры должно быть не менее 1,1 м. Расстояние между горизонтальными элементами ограждения должно быть не более 0,45 м или ограждение должно иметь сетчатое, решетчатое и т. п. заполнение.
     10. Во время работы на вышке туре запрещено работать за пределами ее рабочей площадки, перегибаться через ограждения и находиться на внешней стороне лестницы.
     11. Не допускается создавать мостки из досок между вышками и частями конструкции. Вышки нельзя использовать как лестницу, с помощью которой осуществляется подъем на другие конструкции или спуск с них.
     12. Не допускается монтировать на вышке подъемники или другие механизмы, служащие в роли подъемника.
     13. При отсутствии бортового ограждения рабочего настила вышки-туры, оборудование, механизмы, ручной инструмент, инвентарь и приспособления, используемые при выполнении работ, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот).
     14. Во время передвижения вышки-туры на ней не должно быть людей, инструментов, материалов, тары и прочего.
     15. При проведении работ на вышке-туре, высота рабочей площадки которой превышает 4 м, вышка должна быть оснащена стабилизаторами.
     16. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты «башмаки» из резины или другого нескользкого материала. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле.
     17. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения.
     18. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:

а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

* + 1. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами;

б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

в) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

* + 1. Лестницы и стремянки должны быть оснащены ограничительными лентами, цепочками ремнями или другими запорными устройствами, не позволяющими им раздвигаться во время работы.
  1. **Правила проведения электротехнических работ:**
     1. До выполнения электротехнических работ на стендах допускаются Фирмы-застройщики, предоставившие при прохождении согласования проектно-технической документации заверенную копию сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к работам по монтажу рекламных и выставочных конструкций, а также по устройству электроснабжения до 1000 вольт и копии протоколов проверки знаний в органах Ростехнадзора на членов аттестационной комиссии.
     2. К проведению электромонтажных работ на монтаже и демонтаже выставочных стендов (конструкций), а также к оперативному обслуживанию электрооборудования на стендах допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к электротехническому персоналу и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности не ниже III (третьей) группы.
     3. Руководитель Фирмы-застройщика назначает ответственное лицо за электрохозяйство на стенде на период монтажно-демонтажных работ, а также на весь период проведения мероприятия и представляет список лиц для оформления их допуска к электротехническим работам. При этом, ответственное лицо должно отвечать требованиям, предъявляемым к электротехническому персоналу и иметь соответствующую квалификацию по электробезопасности не ниже IV (четвертой) группы.
     4. С момента допуска персонала к электромонтажным работам контроль за соблюдением персоналом требований техники безопасности возлагается на представителей Фирмы-застройщика.
     5. Все электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил техники безопасности (ПТБ), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил противопожарного режима Российской Федерации и Строительных норм и правил (СНиП).
     6. Электромонтажные работы производятся в соответствии с электротехнической документацией, предоставленной Фирмой-застройщиком при прохождении согласования проектно-технической документации.
     7. Каждая самостоятельная электрическая установка (стенд, электроузел и т.п.) должна иметь отдельный аппарат защиты от короткого замыкания и перегрузок (электрощит и УЗО - устройство защитного отключения) с расчетной установкой по току срабатывания. Этот аппарат должен устанавливаться в доступном месте на высоте не более 1,8 м от уровня пола.
     8. Перед подключением стендов, к электросети КВЦ «Патриот», подписывается Акт готовности системы электроснабжения стенда к эксплуатации;
     9. Все электрощиты, необходимые для разводки внутренней электросети на стендах индивидуальных застройщиков, должны быть оборудованы устройством защитного отключения (УЗО). Питающий кабель от электрощита стенда до точки подключения к электросети КВЦ «Патриот» обеспечивается застройщиком. Обязательное требование к кабелю – наличие 5 жил, сечение жилы не менее 6 мм, стандартный разъем 32А;
     10. Питающий электрокабель от электролючка до аппарата защиты, а также кабели, находящиеся в проходах между стендами, должны быть предохранены от механических повреждений (помещен в трубу, металлорукав, кожух, трапов и т.п. с последующим закреплением).
     11. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, необходимо применять кабели с негорючей оболочкой.
     12. Прокладка электропроводки под подиумами, в конструкциях из ДСП и т.д. допускается только в изолирующем рукаве.
     13. Соединения ответвлений жил проводов и кабелей должны выполняться при помощи коннекторов. Соединение при помощи скрутки, а также наращивание (удлинение) электропроводки с помощью клеммников не допускается;
     14. Запрещается подключать электрические устройства к электросети путем непосредственного соединения проводов.
     15. Все металлические конструкции экспозиции (стенда), корпуса электрических щитов, металлорукава, металлические трубы электропроводки и т.п. должны быть заземлены;
     16. Все электромонтажные работы на токоведущих участках (или вблизи них) должны производиться только при снятом напряжении.
     17. Запрещается производить крепеж электрооборудования, подверженного в процессе эксплуатации нагреву (прожекторы, светильники и т.п.), с применением капроновых или пластиковых стяжек. Крепеж должен осуществляться с помощью металлического крепления. Осветительное и звуковое оборудование, располагаемое на подвесных конструкциях, должно дополнительно страховаться металлическими тросами или цепями. В случае несоблюдения данного требования, монтаж подвесной конструкции будет запрещен.
     18. Для освещения стендов должны использоваться электросветильники применительно к пожароопасным помещениям класса В2, применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов не разрешается, расстояние от светильников подсвета до сгораемых или трудно сгораемых поверхностей должно быть не менее 40 см.
     19. Электрооборудование уличной экспозиции должно иметь класс защиты не менее IP44, силовые разъемы не менее IP55.
     20. На уличной экспозиции кабельные линии между стендами, а также расположенные в местах прохода людей должны быть закрыты специальными кабельными каналами, а кабельные линии, пересекающие проезжую часть, должны быть уложены в металлических трубах, которые должны быть надежно закреплены, либо закрыты специальными трапами, обеспечивающими беспрепятственный проезд автотранспорта.
     21. Прокладка кабелей в палатках, шатрах, навесах и т.п. производится только в изолированных рукавах либо кабельных каналах.
     22. Контроль состояния электрооборудования стенда в период работы Форума осуществляет Экспонент или представитель Фирмы-застройщика, согласно акту разграничения эксплуатационной ответственности.
     23. Подключение стенда осуществляется Техническим оператором только при соблюдении вышеперечисленных требований.
     24. Оператор имеет право произвести экстренное отключение электроэнергии на стендах в случае аварий, в целях предотвращения несчастных случаев или при грубых нарушениях ПТЭЭП и ПТБ Фирмой-застройщиком.

1. **ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. Обеспечение пожарной безопасности должно достигаться путем соблюдения всех требований пожарной безопасности, содержащихся в нормативно правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности: ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, требований СП 514.1311500.2022, а также положений настоящих правил.
   2. Для устройства объектов временной застройки, следует использовать негорючие материалы в составе строительных и отделочных конструкций. Допускается применение материалов с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, РП1 (В2, РП1 для ковролиновых покрытий), достижение которых допускается выполнять посредством огнезащитной обработки. Также допускается применение тканей, не относящихся к легковоспламеняемым в соответствии с ГОСТ Р 53294, или горючих тканей, подверженных огнезащитной обработке до достижения данного показателя. Если горючие материалы по своим техническим свойствам не могут быть подвержены огнезащитной обработке, допускается применение данных материалов при условии их защиты автономными устройствами пожаротушения, предназначенными для тушения пожаров классов А, В, С, Е. При этом в любом случае показатели пожарной опасности материалов для отделки помещений и путей эвакуации не должны превышать показатели, установленные в п. 28 и п. 29 ФЗ-123 (в зависимости от вида путей эвакуации и назначения помещений).
   3. Каркасы подвесных потолков должны быть только из негорючих материалов. Несущие элементы подвесного потолка, за исключением подвесов, допускается выполнять из горючих материалов, подверженных огнезащитной обработке до показателей не выше, чем Г1, В1, РП1.
   4. В случае размещения временных сооружений высотой более одного яруса (этажа/уровня) внутри существующих зданий несущие конструкции данных сооружений должны быть из негорючих материалов, а ограждающие конструкции должны быть выполнены из материалов группы горючести не выше Г1.
   5. При установке сплошных потолков и иных конструкций, которые будут разделять внутри павильонов и помещений на территории КВЦ «Патриот» отдельные новые временные объемы (помещения, залы, зоны, стенды и т. п.) или перекрывать вышерасположенное оборудование систем автоматической противопожарной защиты, пространства под данными потолками и конструкциями должны быть защищены дополнительным оборудованием системам противопожарной защиты в зависимости от требований норм (в т. ч. системы пожарной сигнализации и/или пожаротушения (в т. ч. автономного типа). Допускается не обеспечивать наличие указанных дополнительных систем автоматической противопожарной защиты в случае, если потолочные и иные конструкции будут иметь структуру с перфорацией (равномерно распределенную по площади соответствующей конструкции), с суммарной площадью отверстий перфорации не менее 40% от площади потолочных и иных конструкций, при этом минимальный размер каждой перфорации в любом сечении должен быть не менее 10 мм, а толщина потолочной и иной конструкции не должна превышать более чем в три раза минимальный размер ячейки перфорации.
   6. Временные вертикальные конструкции сцен, выставочных конструкций, а также рекламно-оформительских конструкций выставочных стендов, временных зон делового общения, препятствующие действию имеющихся стационарных систем противопожарной защиты на существующем (постоянном) здании и сооружении (например, линейных пожарных извещателей) оборудуются дополнительными системами пожарной сигнализации, которые должны быть установлены с расчетом обеспечения сигнализации о пожаре как в пределах временных конструкций, так и в смежных с ними пространствах, в случае если и в них нарушается возможность обеспечения работоспособности существующей системы пожарной сигнализации.
   7. Необходимо выполнять установку указателей «Выход» для многоуровневых (двухэтажных) стендов, а также размещать актуальные планы эвакуации людей, разработанные и изготовленные в соответствии с п. 9.3.9.5 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными выходами из данных залов и помещений, над эвакуационными выходами с этажей здания, ведущими непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону. Необходимо выполнять установку эвакуационных знаков (на высоте не менее 2 м), указывающих направление путей эвакуации: в коридорах длиной более 50 м. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров.
   8. Конструкции лестниц, пандусов, ступеней и мостиков должны соответствовать требованиям охраны труда и пожарной безопасности. Все лестницы, возвышающиеся площадки, зоны должны иметь перила. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. Ограждения лестниц, как и перила, должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. Высота ограждений лестниц 3-го типа (наружные открытые согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), террас, эксплуатируемых кровель должна быть не менее 1,2 м. Высота ограждений внутри здания, в том числе лестниц и пандусов, должна быть не менее 0,9 м. При наличии просвета между маршами лестниц и пандусов более 0,3 м, перепаде отметок пола более 1,0 м (кроме края сцены, обращенной к зрительному залу) и в помещениях с возможным пребыванием детей высота ограждения должна быть не менее 1,2 м. Высота ограждения крыльца при подъеме на три ступеньки и более и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,9 м.

Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть не более 1:2, ширина проступи не менее 25 см; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см. Строительство винтовых, криволинейных и т. п. лестниц запрещено (за исключением случае, предусмотренных п. 4.3.6 СП 1.13130.2020).

Ширина лестничных маршей и лестничных площадок должна быть не менее 1,2 м (1,35 м – в случае, если лестницы ведут на любой этаж, кроме первого, с пребыванием более 200 человек), в иных случаях допускается уменьшение ширины до 1,2 м (для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек, ширина лестничных маршей и площадок должна быть не мене 0,7 м).

* 1. Все руководители монтажных организаций (в т.ч. шефы монтажа), выполняющие работы по строительству и дальнейшей эксплуатации объектов временной застройки, должны обеспечивать возможность проведения тепловизионного мониторинга временных сетей электроснабжения и электрооборудования, смонтированных во временной застройке электропроводки и электрооборудования, с целью своевременного обнаружения участков, на которых возможно возникновение скрытого аварийного нагрева, который может привести к возникновению пожара, а также принимать меры к отключению или замене выявленных пожароопасных участков и электрооборудования.
  2. На все материалы, используемые Фирмой-застройщиком при строительстве экспозиции, Техническому оператору должны быть представлены сертификаты пожарной безопасности (с синей печатью и подтверждением организации, выдавшей или продавшей материал) либо комплект приемосдаточных документов по выполнению огнезащитных работ.
  3. Факт проведения огнезащитной обработки строительных материалов Фирма-застройщик подтверждает в соответствии с разделом проекта возводимого стенда (объекта временной инфраструктуры), предоставляет Техническому оператору пакет документов в составе:

**8.12.1** Акт выполненных огнезащитных работ;

**8.12.2** Копия Лицензии МЧС России организации, выполнившей огнезащитные работы;

**8.12.3** Копия Уведомлений органов МЧС РФ о начале и об окончании выполнения работ (оказания услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности (при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), полученные через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

**8.12.4** Сертификат на использованный огнезащитный состав;

**8.12.5** Первичная документация, подтверждающую закупку огнезащитного состава.

**8.12.6** При проведении огнезащитной обработки материалов и конструкций допускается использование следующих огнезащитных составов:

- «Пирилакс-Люкс» для обработки строительных материалов из древесины и материалов на основе древесины;

- «Крауз-Д» для обработки строительных материалов из древесины, материалов на основе древесины и ЛДСП;

- «Нортекс-С» для обработки ткани;

- «Нортекс-КП» для обработки ковролина.

**8.12.7** Проверка наличия и соответствие огнезащитной обработки древесины и материалов на ее основе осуществляется при ввозе строительных и отделочных материалов на центральную площадку проведения мероприятия уполномоченной организацией. При выявлении некачественно проведённых работ или отсутствия комплекта документов, указанных в п.8.12.1 – 8.12.6, огнезащитная обработка проводится Техническим оператором по тарифу, согласно условиям Договора, с наценкой 100%.

**8.13.** Для обеспечения свободного подхода (не менее 0,8 м.) к шкафам пожарных кранов, средствам пожаротушения и электрощитам допускается устройство легко открываемых конструкций (шторки, двери-гармошки, щиты на магнитах и пр.). Ширина проходов между рядами выставочных стендов (экспозиций), вокруг планшета сцены (подиума) должна быть не менее 3-х метров. К дверям эвакуационных выходов должны быть обеспечены прямые свободные проходы на ширину дверных проемов, но не менее 1,5 м из выставочных залов и 0,8 м - служебных, складских и технических помещений.

**8.14.** Запрещено курение в зданиях, сооружениях и на открытых площадях вне специально выделенных для этого мест.

**8.15.** Запрещается использование свободного пространства за стендами для устройства мест приема пищи, раздевалок, хранения тары, упаковки, выставочных образцов, расходных и других материалов;

**8.16.** Запрещается применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и других сгораемых материалов, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

**8.17.** Запрещается использование нестандартных (самодельных) электроприборов, электросетей-времянок, искрообразующего электроинструмента, а также монтаж электропроводки с применением скруток и клеммников.

**8.18.** Запрещается применение краски на горючей основе, а также аэрозольные баллончики с краской для покраски (подкраски) стендов и экспонатов; использовать и хранить ЛВЖ, ГЖ и сосуды с ГГ, пустые газовые баллоны, тару из-под горючего и масла.

**8.19.** В случае несоответствия требованиям ст.6 («условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности») №123 Федерального закона от 22.07.2008 ("Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") объекта временной застройки, необходимо выполнить расчёт индивидуального пожарного риска для объекта для временных зданий и сооружений (в том числе тентовых и шатровых конструкций) площадью более 100 квадратных метров, возводимых на открытой территории выставочного комплекса.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ**
   1. Невыполнение настоящих правил и требований, установленных на территории КВЦ «Патриот» рассматривается как существенное нарушение и влечет применение различных мер воздействия, предусмотренных настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.
   2. К нарушителям «Правил и требований при проведении монтажно-демонтажных работ на территории КВЦ «Патриот»» в соответствии с действующим законодательством могут быть применены следующие меры воздействия:

* Предупреждение;
* Наложение штрафа в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам;
* Наложение штрафа с коэффициентом 2 (двойной тариф) в случае повторных нарушений;
* Аннулирование автомобильных пропусков и права доступа персонала Фирмы-застройщика на

территорию КВЦ «Патриот»;

* Остановка монтажных работ до устранения выявленных нарушений с наложением штрафа и

возмещения дополнительных затрат на возмещение причинённого вреда;

* Систематическое нарушение Правил и требований влечёт запрещение Фирмы-застройщику

производить монтажные и демонтажные работы на территории КВЦ «Патриот» на определённый срок или бессрочно.

* 1. Возобновление работ, остановленных на основании выявленных нарушений, допускается при условии устранения выявленных нарушений, уплаты наложенного штрафа и возмещения дополнительных затрат на возмещение причинённого вреда.
  2. Принятие мер к нарушителям данных Правил и Требований производится на основании Акта о нарушении установленной формы, составленного уполномоченными представителями Оператора.

1. **ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ**
   1. Подключение стенда к электросетям КВЦ «Патриот».
      1. После выполнения всех электротехнических работ на стенде, расположенном в павильонах КВЦ «Патриот», прокладки силового кабеля, необходимой длины и сечения, от электрощита питания стенда до согласованного с Техническим оператором люка павильона, представителю Фирмы-застройщика необходимо обратиться в Дирекцию Форума. После проверки представителями Технического оператора и Фирмы-застройщика подписывается Акт готовности системы электроснабжения стенда к эксплуатации, после чего Технический оператор направляет специалиста для осуществления подключения стенда к электропитающим сетям КВЦ «Патриот».
      2. После выполнения всех электротехнических работ на стенде, расположенном на открытой площадке КВЦ «Патриот», прокладки силового кабеля, необходимой длины и сечения, от электрощита питания стенда до согласованного с Техническим оператором электрощита питания открытой площадки КВЦ «Патриот», представителю Фирмы-застройщика необходимо обратиться в Дирекцию Форума. После проверки представителями Технического оператора и Фирмы-застройщика подписывается Акт готовности системы электроснабжения стенда к эксплуатации, после чего Технический оператор направляет специалиста для осуществления подключения стенда к электропитающим сетям КВЦ «Патриот».
   2. Для подключения стенда, расположенного в павильонах КВЦ «Патриот», к водопроводным и водосточным сетям, представителю Фирмы-застройщика необходимо обратиться в Дирекцию форума.
   3. Приложение №1 к настоящим Правилам - Таблица штрафов за нарушение регламента, правил и требований при проведении монтажа-демонтажа и электротехнических работ на территории КВЦ «ПАТРИОТ»

**Приложение №1**

**ТАБЛИЦА ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА, ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖА-ДЕМОНТАЖА И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ КВЦ «ПАТРИОТ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нарушение** | **Пункт правил** | **Сумма штрафа** | **Мера воздействия** |
| 1 | Проведение монтажных работ на основании проектно-технической документации, не прошедшей контроль соответствия | Прил.1, п.7.1.4. | 300 000 руб. | Остановка монтажных работ до оплаты штрафа и прохождения контроля проектно-технической документации, тарифицируемой в соответствии с разделом 3 Договора. |
| 2 | Проведение монтажных работ на основании проектно-технической документации отличающейся от прошедшей контроль соответствия | Прил.1, п.7.1.4. | 50 000 руб. | Остановка монтажных работ до оплаты штрафа и прохождения контроля проектно-технической документации, тарифицируемой в соответствии с разделом 3 Договора. |
| 3 | Передача строительства стенда после согласования проектно-технической документации другой Фирме-застройщику | Прил.1, п.7.1.5. | 150 000 руб. | Остановка монтажных работ до оплаты штрафа |
| 4 | Нарушения правил складирования строительных материалов и конструкций при монтаже и демонтаже, загромождение проходов и подходов к монтажным воротам, равно как складирование тары и какого-либо оборудования за стендами в период проведения мероприятия. | Прил.1, п.7.1.9.,  п.7.1.10. | 25 000 руб. | Оплата штрафа, устранение нарушения. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 5 | Загромождение путей эвакуации, основных и запасных выходов, противопожарных разрывов между стенами зданий и стендами, подступов к средствам извещения о пожаре, шкафам пожарных кранов, огнетушителям, различными товарами, оборудованием, имуществом, тарой, упаковочными и другими устройствами, препятствующими эвакуации людей. | Прил.1, п.7.1.9.,  п.7.1.10.,  п.8.13. | 40 000 руб. | Оплата штрафа, устранение нарушения. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 6 | Нарушение Фирмой-застройщиком графика заезда- выезда, сроков монтажно-демонтажных работ, проведение монтажных работ в день предварительной готовности экспозиции, в дни проведения мероприятия. | Прил.1, п.7.1.8. | 25 000 руб. | Остановка монтажных работ. Оплата штрафа. Оформление продления монтажных/демонтажных работ. |
| 7 | Создание аварийной ситуации во время проведения монтажно-демонтажных работ на территории КВЦ «Патриот» | Прил.1, п.п.7.1.-7.3.,  п.8. | 50 000 руб. | Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 8 | Нарушение правил техники безопасности выполнения монтажно-демонтажных работ | Прил.1, п.п.7.1.-7.3. | 25 000 руб. | Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 9 | Использование при монтаже открытого огня, сварки, угловых шлифмашин и другого искрообразующего инструмента, проведение огневых и других пожароопасных работ с нарушением правил пожарной безопасности | Прил.1, п.7.1.17. | 150 000 руб. | Остановка монтажных работ до оплаты штрафа |
| 10 | Самостоятельная организация подвеса к конструкциям павильона, а также самостоятельное подтягивание, перевешивание подвесных конструкций. |  | 150 000 руб. | Остановка монтажных работ до оплаты штрафа и заказа услуг, тарифицируемых согласно Дополнительному соглашению к Договору |
| 11 | Демонтаж стенда методом обрушения, опрокидывание конструкций на пол и сбрасывание отдельных элементов стенда с высоты | Прил.1, п.7.1.30. | 50 000 руб. | Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 12 | Самопроизвольное обрушение элементов стенда в период монтажа/проведения мероприятия/демонтажа | Прил.1, п.6.7. | 50 000 руб. | На монтаже/демонтаже - остановка монтажных работ. В период проведения мероприятия -ограничение доступа работников на стенд, оценка риска повторного обрушения, вызов застройщика для устранения обрушения. Оплата штрафа. |
| 13 | Оставление Застройщиком не демонтированного стенда или его отдельных элементов, требующих дополнительных трудозатрат для демонтажа/утилизации, строительного мусора, полиэтиленовой пленки, инструмента, следов скотча на полу павильона и на любых объектах КВЦ «Патриот» | Прил.1, п.7.1.9.  п.3.9. | 75 000 руб. | Оплата штрафа, возмещение затрат на демонтаж и утилизацию |
| 14 | Ввоз на территорию монтаж и использование оборудования и материалов, не предусмотренных проектной документацией, не имеющих сертификатов пожарной безопасности; использование для оформления выставочных стендов (экспозиций) горючих материалов, не обработанных огнезащитным составом | Прил.1, п.8 | 50 000 руб. | Оплата штрафа и заказ услуг обработки материалов огнезащитным составом, тарифицируемых согласно Договору подряда на противопожарную обработку покрытий. |
| 15 | Использование при монтаже строительных конструкций в низкой степени готовности | Прил.1, п.7.1.16. | 25 000 руб. | Оплата штрафа. |
| 16 | Использование при монтажных работах с выделением пыли инструмента, не оборудованного пылеотсосом, или с неисправным пылеотсосом | Прил.1, п.7.1.17. | 25 000 руб. | Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 17 | Загрязнение конструкций павильона: пола, стен, колонн, монтажных ворот, входных групп краской, скотчем или другими красящими и клеящими составами. | Прил.1, п.7.1.24. | 25 000 руб. | Оплата штрафа, полное устранение загрязнения, или возмещение причинённого ущерба |
| 18 | Повреждение конструкций павильона: пола, стен, колонн, перекрытий, монтажных ворот, входных групп, равно как повреждение инженерного оборудования павильона | Прил.1, п.7.1.27. | 50 000 руб. | Оплата штрафа и возмещение причинённого ущерба |
| 19 | Нарушение целостности асфальтобетонного покрытия на открытых площадках. Разлив на асфальтобетонное покрытие горюче-смазочных и лакокрасочных материалов. | Прил.1, п.7.1.27. | 50 000 руб. | Оплата штрафа и возмещение причинённого ущерба |
| 20 | Нарушение правил высотных работ, нарушение правил эксплуатации вышек-тур, выполнение высотных работ с использованием самодельных и несертифицированных средств и устройств | Прил.1, п.7.2. | 25 000 руб. | Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 21 | Проведение монтажно-демонтажных работ без спецодежды, касок или иных средств индивидуальной защиты, в обуви, не обеспечивающей защиту ног | Прил.1, п.п. 7.1.20 - 7.1.22. | 10 000 руб. | Оплата штрафа, устранение нарушения. |
| 22 | Заезд в павильон без соответствующей отметки Оператора и службы безопасности КВЦ «Патриот» или выезд из павильона в период демонтажа без соответствующей отметки Оператора | Прил.1, п.3.8  п.3.9 | 25 000 руб. | Получение отметки после оплаты штрафа |
| 23 | Въезд автотранспорта в павильон, использование погрузочной техники на выставочных площадях без согласования с дирекцией КВЦ «Патриот» | Прил.1, п.7.1.29. | 50 000 руб. | Оплата штрафа. Ликвидация автомобильных пропусков Фирмы-застройщика. |
| 24 | Проведение покрасочных работ с применением легковоспламеняющихся красителей | Прил.1, п.8.18. | 25 000 руб. | Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 25 | Вынос конструктивных элементов стенда за пределы арендуемой площади, открытие дверей в проход | Прил.1, п.6.2. | 50 000 руб. | Оплата штрафа. Устранение нарушений. В случае не устранения нарушения в установленный срок осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 26 | Перемещение выставочного оборудования и экспонатов с помощью колесных транспортных средств по проходам после застилки коврового покрытия | Прил.1, п.7.1.25. | 25 000 руб. | Оплата штрафа, возмещение причинённого ущерба |
| 27 | Отсутствие на выставочной площадке в период проведения монтажа/демонтажа ответственного лица Фирмы-застройщика | Прил.1, п.7.1.19. | 15 000 руб. | Остановка монтажных работ до прибытия ответственного лица. Оплата штрафа. |
| 28 | Самостоятельное изменение конструкций и/или электроцепей стендов, смонтированных Оператором |  | 30 000 руб. | Оплата штрафа. Возмещение затрат на приведение изменений в первоначальное состояние. |
| 29 | Отсутствие на стенде информационной таблички, с указанием данных о Фирме-застройщике | Прил.1, п.7.1.19. | 10 000 руб. | Оплата штрафа. Устранение нарушения. |
| 30 | Отсутствие защитных трапов на кабелях, находящихся в проходах между стендами и за территорией выставочной экспозиции | Прил.1, п.7.3.10. | 10 000 руб. | Оплата штрафа. Устранение нарушения. |
| 31 | Нарушение правил декорирования стендов, ненадлежащее качество декорирования стендов, не задекорированный видимый конструктив с оборотной стороны стендов, использование мятых и/или грязных баннеров с оборотной стороны стенда, цветных баннеров и/или баннеров с печатью | Прил.1, п.6.5. | 50 000 руб. | Оплата штрафа. Устранение нарушений. В случае не устранения нарушения в установленный срок осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 32 | Использование силикатного стекла при монтаже выставочного стенда. | Прил.1, п.6.16. | 25 000 руб. | Оплата штрафа. Замена стекла на «триплекс» или органическое стекло. |
| 33 | Курение внутри павильона и за пределами отведенных для курения зон на улице | Прил.1, п.7.1.28. | 20 000 руб. | Оплата штрафа. При повторном нарушении - ликвидация права доступа на выставочную площадку. |
| 34 | Нахождение на монтаже и демонтаже в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | Прил.1, п.7.1.28. | 25 000 руб. | Ликвидация права доступа на выставочную площадку лица, находящегося в состоянии опьянения. Оплата штрафа. |
| 35 | Выполнение электромонтажных работ персоналом без соответствующей квалификации по электробезопасности, равно как выполнение электромонтажных и высотных работ персоналом застройщика без наличия удостоверений на момент проведения работ | Прил.1, п.7.3.2.,  п.7.3.3. | 20 000 руб. | Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 36 | Монтаж и эксплуатация электрооборудования с нарушениями правил устройства электроустановок, использование нестандартных (самодельных), поврежденных электроприборов электроарматуры; размещение ткани, бумаги и других сгораемых материалов на осветительных приборах; размещение осветительного оборудования ближе 0,5 м от горючих материалов | Прил.1,  п.6.7.  п.7.3.5. п.8. 17 | 25 000 руб. | Оплата штрафа, устранение нарушения |
| 37 | Несанкционированное подключение к электрическим сетям КВЦ «Патриот» | Прил.1, п.7.1.18. | 50 000 руб. | Оплата штрафа, устранение нарушения. При повторном нарушении осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2. |
| 38 | Мытье автотранспорта и экспонатов в павильоне и на открытой площади, кроме специально отведенных для этого мест |  | 25 000 руб. | Оплата штрафа, устранение нарушения. |
| 39 | Размещение на стендах стандартной застройки вещей, оборудования, элементов конструкций, а равно использование мебели со стендов стандартной застройки для отдыха, приема пищи при проведении монтажно-демонтажных работ | Прил.1, п.7.1.26. | 15 000 руб. | Оплата штрафа, устранение нарушения. |
| 40 | Нарушение действующих норм и правил утилизации отработанных жидкостей и отходов лакокрасочных материалов | Прил.1, п.7.1.33. | 50 000 руб. | Оплата штрафа. Передача информации о нарушителях в экологическую полицию. Остановка монтажных работ. |
| 41 | Нарушение правил передвижения и парковки автотранспорта на территории КВЦ «Патриот» | Прил.1, п.3. | 50 000 руб. | Оплата штрафа. Ликвидация автомобильных пропусков Фирмы-застройщика. |
| 42 | Подключение телекоммуникационного оборудования для оказания услуг связи третьим лицами |  | 50 000 руб. | Нарушение влечет за собой отключение линии. Повторное включение линии производится после оплаты штрафа. |
| 43 | Прокладка кабельных линий связи между стендами собственными силами и средствами |  | 50 000 руб. | Оплата штрафа. Демонтаж линии. |
| 44 | Выход в эфир без соответствующего разрешения, без оплаты услуг трансляции радио объявлений, или на не разрешенной частоте, несанкционированный ввоз и эксплуатация радиоэлектронных средств |  | 50 000 руб. | Оплата штрафа. |
| 45 | Нарушение требований, предъявляемых к размещению рекламно-информационных носителей |  | 50 000 руб. | Оплата штрафа. |
| 46 | Привлечение сторонних организаций для осуществления услуг кейтеринга и/или продажи продуктов питания без согласования с КВЦ «Патриот» |  | 200 000 руб. | Оплата штрафа. |
| 47 | Замена ответственного лица за электробезопасность и техническую эксплуатацию электроустановок фирмы застройщика, указанного в акте готовности системы электроснабжения стенда к эксплуатации. |  | 10 000  руб. | Оплата штрафа. |
| 48 | Отсутствие на объекте во время монтажа/демонтажа журналов о проведении инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. |  | 30 000 руб. | Оплата штрафа, устранение нарушения. |
| 49 | Несанкционированное использование сетей беспроводного доступа (WiFi) и иных радиопередающих средств на территории КВЦ «Патриот». |  | 50 000 руб. | Оплата штрафа, устранение нарушения. |

**ОТ ФИРМЫ-ЗАСТРОЙЩИКА ОТ ОПЕРАТОРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Н.Менялкин /**

М.П. М.П.

**Приложение № 2 к Договору возмездного оказания**

**услуг № АК – 25 -\_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ЗАЯВКА НА ПРОВЕРКУ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РЕГЛАМЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЯХ КВЦ «ПАТРИОТ» В 2025 Г.**

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Фирма-застройщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит заключить договор на оказание услуг и оказать услуги по контролю соответствия технической документации, контролю за проведением монтажных,/демонтажных и электротехнических работ, требованиям «Регламента организации и проведения конгрессно-выставочных и иных мероприятий на выставочных площадях на территории КВЦ «Патриот».

Для контроля будет предоставлена следующая документация:

**На бумажном носителе:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** |
| - Оригинал Договора, оформленного, подписанного Фирмой-застройщиком и заверенного печатью. | 2 |
| - Оригиналы заполненных и подписанных Фирмой-застройщиком (Приложений № 1-6) к настоящему Договору. | 2 |
| - Карточку предприятия (содержащую сведения реквизиты юридического лица -юридический адрес, ИНН, ОГРН, сведения о руководителе и/или ином лице, уполномоченном на подписание договора, главном бухгалтере, банковские реквизиты, телефонах и электронной почте), заверенную подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью. |  |
| - Оригинал заполненного Письма экспонента о привлечении к строительству стенда Фирмы-застройщика, оформленные на фирменном бланке компании-экспонента, заверенное подписью руководителя и печатью по прилагаемой форме (Форма 1). |  |
| - Оригинал доверенности уполномоченного лица от Фирмы – застройщика на подписание Актов, Заявок и других необходимых документов при выполнении монтажных/демонтажных работ на выставочных площадях КВЦ «Патриот». |  |
| - Список сотрудников компании, осуществляющих монтажные, электромонтажные, оформительские, демонтажные и иные работы на стенде, с указанием уполномоченного лица по вопросам исполнения настоящего Договора, с обязательным указанием контактов уполномоченного лица, Ф.И.О, должности, рабочего и мобильного телефона, электронной почты по прилагаемой форме (Форма 2), на бланке Фирмы-застройщика, заверенный подписью руководителя и печатью. | 2 |
| - Заполненное Гарантийное письмо о надежности и устойчивости конструкций стенда (Форма 3), заверенные подписью руководителя Фирмы-застройщика и печатью. | 2 |
| - Заполненную форму о строительстве двухэтажного стенда (Форма 4). |  |

**На электронную почту Оператора** [**tech@rusarmyexpo.ru**](mailto:tech@rusarmyexpo.ru)**:**

|  |
| --- |
| **Наименование** |
| - Скан заверенной копии Сертификата, соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к проектированию, строительству выставочных стендов, работам по устройству электроснабжения до 1000 вольт; |
| - Скан карточки предприятия (содержащую сведения реквизиты юридического лица -юридический адрес, ИНН, ОГРН, сведения о руководителе и/или ином лице, уполномоченном на подписание договора, главном бухгалтере, банковские реквизиты, телефонах и электронной почте), заверенную подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью. |
| - Скан списка сотрудников компании, осуществляющих монтажные, электромонтажные, оформительские, демонтажные и иные работы на стенде, с указанием уполномоченного лица по вопросам исполнения настоящего Договора, с обязательным указанием контактов уполномоченного лица, Ф.И.О, должности, рабочего и мобильного телефона, электронной почты по прилагаемой форме (Форма 2), на бланке Фирмы-застройщика, заверенный подписью руководителя и печатью. |
| - Скан оригинала письма в дирекцию Форума на ввоз и последующий вывоз оборудования для монтажа/демонтажа стенда и выставочной экспозиции на официальном бланке Фирмы-застройщика, заверенное подписью руководителя и печатью, по форме (Форме 5). |
| - Скан сертификатов на используемые материалы, заверенные подписью руководителя и печатью. |
| - Рабочая документация на каждый проект, включающая в себя:  • титульный лист;  • пояснительная записка;  • план павильона с привязкой застраиваемого стенда;  • дизайн-проект;  • рабочие чертежи (чертежи стенда и временных сооружений (вид сверху, вид сбоку, изометрия), с указанием всех размеров и высот, а также указанием расположения точек подключения к электропитающим, водопроводным, водосточным сетям Чертежи узлов крепления балок, фризов и т.п. элементов к основным конструкциям сооружения. Размеры отдельно стоящих стеновых перегородок, пилонов, колонн и способы их крепления для обеспечения устойчивости конструкции. Указать на планах размеры дверных проемов и направление открывания дверей);  • спецификация с указанием используемых материалов;   * электропроект (планы расположения электрооборудования, схемы электрощитов, спецификация электрооборудования), схема электроснабжения и освещения стенда (Форма 6);   • отопление, вентиляция и кондиционирование, в случае необходимости;  • водоснабжение и канализация, в случае необходимости;  • подвесные конструкции (в случае согласования с Оператором выставки);  • статический и динамический расчет несущей способности, в случае строительства двухэтажного стенда или объекта уличной застройки;  *Вся рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).* |
| - Скан списка электротехнического персонала, участвующего в электромонтаже монтируемого стенда на бланке Фирмы-застройщика, заверенный подписью руководителя и печатью. |
| - Сканы удостоверений, электротехнического персонала, указанного в списке, участвующего в электромонтаже данного стенда, с группой по электробезопасности не ниже III (третьей) с отметкой об аттестации энергетической службы и назначенного руководителем Фирмы застройщика ответственного лица за электрохозяйство на стенде на период монтажно-демонтажных работ, а также на весь период проведения мероприятия с квалификацией по электробезопасности не ниже IV (четвертой) группы. |
| - Сканы копии протоколов проверки знаний в органах Ростехнадзора на членов аттестационной комиссии. |
| - Скан оригинала приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности и проведение электротехнических работ. |
| - Расчёт индивидуального пожарного риска для стендов более одного яруса площадью более 500 кв. м., а также временно возводимых на открытой территории сооружений (в соответствии с п. 6.1 СП 514.1311500.2022. «Свод правил. Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности». |
| - Скан оригинала приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдение пожарной безопасности. |
| - Сканы оригиналов удостоверений персонала о проверке знаний пожарно-технического минимума, в двух экземплярах, на бланке Фирмы-застройщика, заверенные подписью руководителя. |
| - Скан полиса о страховании ответственности Фирмы-застройщика у страхового партнера. |
| - Скан плана производства работ (далее – ППР) в свободной форме, отражающий ход производства работ по дням монтажа. |
| - Сканы свидетельства о регистрации, документов о назначении руководителя, устав. |
| - Дополнительную информацию, по запросу, необходимую Оператору выставки для оказания услуг по Договору, в том числе копию полиса о страховании ответственности Фирмы-застройщика, документы, связанные с безопасностью строительства стенда. |

Руководитель проекта (Ф.И.О., моб. тел., название фирмы):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за монтаж (Ф.И.О., моб. тел.):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ**

Стоимость, заказанной Фирмой-застройщиком, услуги по контролю соответствия технической документации (без учета дополнительных услуг) рассчитывается исходя из стоимости за 1 кв.м. экспоместа без наценок при условии подачи документов в сроки:

|  |  |
| --- | --- |
| до 30 мая 2025 г. включительно. | Подача документации на двухэтажные стенды, включая общую площадь 1 и 2 этажа |
| до 11 июля 2025 г. включительно. | Подача документации на одноэтажные стенды |

Одноэтажные стенды, застраиваемые в выставочных павильонах КВЦ «Патриот», при представлении документов до 11 июля 2025 г. - 1500 руб. за 1 кв.м.;

Одноэтажные стенды, застраиваемые на открытых площадях КВЦ «Патриот», при представлении документов до 11 июля 2025 г. - 1800 руб. за 1 кв.м.;

Двухэтажные стенды, застраиваемые в выставочных павильонах КВЦ «Патриот», включая общую площадь 1-го и 2-го этажа, при представлении документов до 30 мая 2025 г.– 1500 руб. за 1 кв.м.;

Двухэтажные стенды, застраиваемые на открытых площадях КВЦ «Патриот», включая общую площадь 1-го и 2-го этажа, при предоставлении документов до 30 мая 2025 г. – 1800 руб. за 1 кв.м.;

Настил напольного покрытия без застройки – 500 руб. за 1 м кв. площади;

Проведение электротехнических работ без застройки – 500 руб. за 1 м/п конструкции или экспозиции.

Стоимость, заказанной Фирмой-застройщиком, услуги по контролю соответствия технической документации рассчитывается, по тарифам, указанным в п. 3.1 настоящего Договора,снаценкой 50%, при условии подачи документов в сроки:

|  |  |
| --- | --- |
| с 2 июня до 11 июля 2025 г. включительно. | Подача документации на двухэтажные стенды |
| с 14 июля до 29 июля 2025 г. включительно. | Подача документации на одноэтажные стенды |

Стоимость, заказанной Фирмой-застройщиком, услуги по контролю соответствия технической документации рассчитывается, по тарифам, указанным в п. 3.1 настоящего Договора, с наценкой 100% при условии подачи документов в сроки:

|  |  |
| --- | --- |
| с 14 июля до 29 июля 2025 г. включительно. *С 30 июля 2025г. документы не принимаются.* | Подача документов на двухэтажные стенды |
| с 30 июля до 1 августа 2025 г. включительно. *С 02 августа доку менты не принимаются.* | Подача документов на одноэтажные стенды |

Технические данные стенда:

*Заполняется Оператором.*

* **Площадь застройки в выставочных павильонах КВЦ «Патриот»:**

первого этажа стенда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **кв.м**., второго этажа стенда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **кв.м**.

Стоимость работ составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(стоимость проставляется Оператором)*

* **Площадь застройки на открытых площадях КВЦ «Патриот»:**

первого этажа стенда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **кв.м**., второго этажа стенда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **кв.м**.

Стоимость работ составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(стоимость проставляется Оператором)*

Условные обозначения увеличения оплаты в соответствии с разделом 3 настоящего Приложения:

0% 50% 100%

1-этажный стенд ☐ ☐ ☐

2-этажный стенд ☐ ☐ ☐

**Общая стоимость выполненных Оператором работ по Приложению № 2 составляет: \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(стоимость проставляется Оператором)*

С Регламентом организации и проведения конгрессно-выставочных и иных мероприятий на выставочных площадях на территории КВЦ «Патриот» и Регламентом прохождения контроля соответствия технической и электротехнической документации ознакомлен и согласен. С Правилами выполнения электротехнических работ при строительстве стендов на территории КВЦ «Патриот» ознакомлен и согласен. С требованиями по безопасности при проектировании и строительстве двухэтажных и одноэтажных стендов на территории КВЦ «Патриот» ознакомлен и согласен. С тарифами ознакомлен. Оплату гарантирую.

**ОТ ФИРМЫ-ЗАСТРОЙЩИКА ОТ ОПЕРАТОРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Н. Менялкин /**

М.П. М.П.

**Приложение № 3 к Договору возмездного оказания**

**услуг № АК – 25 -\_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ЗАЯВКА НА АВТОПРОПУСКА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория автомобильного пропуска** | **Ед. изм.** | **Цена (руб.)** | **Кол-во** | **Сумма итого** |
| Разовый пропуск «Монтаж/демонтаж», предоставляет право на один въезд легкового/грузового автомобиля в тех.зону КВЦ «Патриот», в период монтажных работ (4 августа 2025 г. с 12:00 до 19:00; 5-7 августа 2025 г. с 9:00 до 19:00) и демонтажных работ (16-17 августа 2025 г. с 9:00 до 19:00). Пропуск может быть использован для любого автомобиля Фирмы-застройщика. В пропуске указывается название Фирмы-застройщика, гос. номер транспортного средства, телефон ответственного от Фирмы застройщика, КПП въезда. Разовый пропуск предоставляет возможность стоянки автомобилей на парковке Р1 сектора «K - N» | **шт** | **2 500, 00** |  |  |
| Разовый пропуск «Сервис 8,9,10 августа»  Предоставляет право на один въезд на конкретную дату легкового/грузового автомобиля в тех. зону КВЦ «Патриот», 8, 9, 10 августа 2025 г. Пропуск может быть использован для любого автомобиля Фирмы-застройщика. Разовый пропуск предоставляет возможность стоянки для автомобилей на парковке Р1 сектора «K - N» | **шт** | **2 500, 00** |  |  |
| Постоянный пропуск «Монтаж/демонтаж», предоставляет право на неограниченное количество въездов/выездов автотранспорта в тех.зону КВЦ «Патриот», в период монтажных работ (4 августа 2025 г. с 12:00 до 19:00; 5-7 августа 2025 г. с 9:00 до 19:00) и демонтажных работ (16-17 августа 2025 г. с 9:00 до 19:00). Пропуск может быть использован для одного автомобиля Фирмы-застройщика. В пропуске указывается название Фирмы-застройщика, гос. номер транспортного средства, телефон ответственного от Фирмы застройщика, КПП въезда. Постоянный пропуск предоставляет возможность стоянки автомобилей на парковке Р1 сектора «K - N» | **шт** | **15 000, 00** |  |  |

Итоговая стоимость составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТ ФИРМЫ-ЗАСТРОЙЩИКА ОТ ОПЕРАТОРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Н. Менялкин /**

М.П. М.П.

**Приложение № 4 к Договору возмездного оказания**

**услуг № АК – 25 -\_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Заявка на раннее и сверхурочное использование экспоместа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услуги** | **Ед.изм.** | **Цена (руб.)**  **вкл. НДС 20%** | **Площадь стенда**  **кв.м.** | **Кол – во**  **периодов** | **Сумма итого** |
| Ранний заезд на монтажные работы | За 1 период | 1 500, 00 |  |  |  |
| Складирование до начала монтажных работ | За 1 период | 900, 00 |  |  |  |
| Продление монтажных работ в период с 04 по 07.08.2025 г.  с 19:00 до 23:00. При подаче заявки после 14.00 действует наценка в размере 100%. | За 1 период | 1 000, 00 |  |  |  |
| Продление монтажных работ в период с 04 по 07.08.2025 г.  с 19:00 до 9:00. При подаче заявки после 14.00 действует наценка в размере 100%. | За 1 период | 1 800, 00 |  |  |  |
| Продление монтажных работ в павильонах и на открытых площадках в дни завоза экспонатов 08-09.08.2025 г.  Время работы в павильонах с 9:00 до 19:00. При подаче заявки после 14.00 действует наценка в размере 100%. | За 1 период | 3 000, 00 |  |  |  |

Даты раннего и сверхурочного использования экспоместа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Итоговая стоимость составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТ ФИРМЫ-ЗАСТРОЙЩИКА ОТ ОПЕРАТОРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Н. Менялкин /**

М.П. М.П.

**Приложение № 5 к Договору возмездного оказания**

**услуг № АК – 25 -\_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Расчет депозита для Фирм-застройщиков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуги** | **Размер депозита руб. за кв.м.** | **Площадь**  **стенда кв.м. \*** | **Сумма**  **депозита** |
| Стенды до 50 кв.м. | 4 000, 00 |  |  |
| Стенды от 51 до 100 кв.м. | 3 500, 00 |  |  |
| Стенды от 101 до 300 кв.м. | 3 000, 00 |  |  |
| Стенды от 301 кв.м. | 2 500, 00 |  |  |

Технические данные стенда:

*Заполняется Оператором.*

* **Площадь застройки в выставочных павильонах и открытых площадках КВЦ «Патриот»:**

Общая площадь застройки (*сумма первого и второго этажа\**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **кв.м**.

Сумма депозита составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сумма проставляется Оператором)*

**ОТ ФИРМЫ-ЗАСТРОЙЩИКА ОТ ОПЕРАТОРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Н. Менялкин /**

М.П. М.П.

**Приложение № 6 к Договору возмездного оказания**

**услуг № АК – 25 -\_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Заявка на организацию точек подвеса**

Наименование Фирмы-застройщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Экспонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Павильон № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стенд № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Площадь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Габариты конструкции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Материалы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вес не снаряженной конструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень навешиваемого на конструкцию оборудования (осветительные приборы, декоративная облицовка и др. элементы оформления и отделки), общий вес навешиваемого оборудования**

Общий вес снаряженной конструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетное количество точек подвески \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетная нагрузка на каждую точку подвески \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетная высота подвеса от пола (по верхней точке конструкции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за проектирование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за сборку конструкции и технику безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Фамилия, должность, телефон*

***К заявке необходимо приложить:***

1. Эскиз конструкции с указанием точек крепления.

2. Вид сверху стенда, с указанием места расположения подвешиваемой конструкции и точек подвески.

3. Повысотный план стенда.

**Ответственность за сборку и качество конструкции несёт заказчик.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид услуг** | **Цена руб.** | **Кол-во** | **Стоимость** |
| Подстраховка тросом частей конструкции стенда, имеющих опору на пол | 21 000,00 |  |  |
| Организация точки подвеса с оттяжкой для точной ориентации подвешиваемой конструкции и подъём груза от 10 до 50 килограммов | 35 000,00 |  |  |
| Организация точки подвеса с оттяжкой для точной ориентации подвешиваемой конструкции и подъём груза с помощью подъёмного механизма (лебёдки) | 50 000,00 |  |  |

*\* Услуга включает проверку технической возможности и согласование осуществления подвеса.*

Итоговая стоимость составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Заявка на организацию точки подвеса конструкций (Приложение 6) должна быть оформлена не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты начала официального монтажа мероприятия.
2. В дни проведения мероприятия работы (услуги) по подвеске конструкций внутри павильона не выполняются.
3. Конструкция подвеса не должна выходить за размеры арендованной выставочной площади экспонента.
4. Подвеска конструкций на основе торгового оборудования TRITIX, Джокер, ИМЛАЙТ серии «Т», «Р» (а также их аналоги), MERO и иных систем на замковых соединениях не проводится.
5. В качестве основы для подвеса должны быть использованы специальные сценические фермы для подвеса.
6. Оборудование (осветительное, звуковое и т.д.), устанавливаемое на подвесе, должно дополнительно крепиться стальными тросами либо цепью к ферме.
7. Использование уже подвешенной конструкции для организации страховки других элементов экспозиции запрещена!
8. Расчалка страховки на конструкции не допускается!
9. На каждый узел несущих конструкций выставочного павильона должно приходить не более 50 кг.
10. Для страховки элементов конструкции выставочных стендов обязательно наличие металлического каркаса, металлической закладной или фанерного каркаса. За МДФ, ДСП или ЛДСП страховка выставочных стендов не осуществляется.
11. Нижняя точка подвеса должна быть на высоте не ниже 7 м. от пола.
12. Одна точка подвеса соответствует 1-ой единице по Общероссийскому Классификатору Единиц Измерения.
13. Цена указана для работ в период до 7 августа 2025 г. В дни проведения мероприятия работы не выполняются.

Подвесные конструкции для одноэтажных стендов, при представлении документов с 14 по 29 июля 2025 г., а двухэтажные со 2 июня по 11 июля 2025 г. - стоимость оказываемых услуг увеличивается на 50%;

Подвесные конструкции для одноэтажных стендов, при представлении документов с 30 июля по 1 августа 2025 г., а двухэтажные с 14 по 29 июля 2025 г. – стоимость оказываемых услуг увеличивается на 100%

**ОТ ФИРМЫ-ЗАСТРОЙЩИКА ОТ ОПЕРАТОРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Н. Менялкин /**

М.П. М.П.